Wie lautet die Netzwerkadresse vom Standort Samedan?

192.168.3.0/24

Auf welcher IP-Adresse befindet sich der AccessPoint in Bellinzona?

192.168.4.30

In welchem VLAN befinden sich die Arbeitsplatz-PCs?

VLAN-2

Über welche IP-Adresse erreicht man den Manageable-Switch am Standort Chur?

192.168.2.253

Welche IP-Adressen LAN-seitig und tunnelseitig ist der VPN-Gateway am Standort Bellinzona konfiguriert?

LAN: 192.168.4.1

VPN: 172.200.4.2/24

Wie lautet der am Standort Samedan an den Arbeitsplatz-PCs eingetragene Standardgateway?

192.168.3.1

Ein Aussendienstmitarbeiter benötigt Zugriff auf das Firmennetzwerk. Wie muss er seine VPN-SW IP-mässig konfigurieren?

82.4.12.158

Wer hat im Büro CAD Wasserbau die VoIP-Telefone installiert?

Swisscom

Wann wurde im Bistro der AccesPoint installiert?

23.7.14

Der IT-Mitarbeiter Rene Sauter (rsauter) verlässt die Firma. Welche Arbeiten bzw. Verantwortlichkeiten sind davon betroffen? Wenn würden sie als zukünftigen Ansprechpartner bei Problemen vorschlagen?

Arbeitsplätze und Access Points sind betroffen. Da blaeuchli auch diese Sachen installiert hat wäre das ein guter Ersatz

Wieviele RJ45-Steckdosen stehen ihnen im Bauleiterbüro zur Verfügung und wieviele davon sind zurzeit noch nicht belegt?

Es gibt 8 und es sind noch 2 frei.

Im Büro CAD Tiefbau muss ein weiteres VoIP-Telefon zur Verfügung stehen. Wie soll diese Verbindung gepatched werden? Verlangt wird die Patchpanelbelegung und der Switch-Port.

Mit dem Patchpanel E2 auf Port 2

Im Bistro soll eine Projektpräsentation stattfinden. Dafür muss ein Ethernetkabelverbindung bereitgestellt werden.

Es hat noch 3 Ports frei.

Im Büro CAD Wasserbau soll temporär ein weiterer Arbeitsplatz eingereichtet werden. Wie werden sie diese Aufgabe lösen?

Man kann den Arbeitsplatz mit WLAN verbinden.

Wieviele Switchs stehen ihnen am Standort Chur zur Verfügung?

2 Switches

Frau Sommer arbeitet an der CAD-Workstation und meldet ihnen, dass sie keine Verbindung ins Internet mehr hat. Was werden sie überprüfen?

DNS Server, LAN Kabel, Router.

Wie lautet die SSID des Churer-AccessPoint?

Vivo XL